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OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE
 

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa urządzeń dołowych dla systemu FOD-900 dla PGG S.A. 
                
1. Obudowa UNST-2 (skrzynka montażowa) - System Transmisji Wielokrotnej FOD-900
2. Nadajnik Częstotliwości NKTM-u kanały od 1-30  1,2mA  150/200/250mV 
wymiary 42X20X26MM - System Transmisji Wielokrotnej FOD-900

B. WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE
1) Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich. 
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków                z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2) Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania przepisów prawnych:

a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.— „Prawo geologiczne i górnicze”,
b) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
c) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. – w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,
d) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,
e) Dyrektywy (ATEX) 2014/34/UE wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,
f) Norm dotyczących przedmiotu zamówienia.

3) Nadajnik częstotliwości NKTM-U:
· urządzenie budowy przeciwwybuchowej,
· kanały od 1-30;
· parametry zasilania: 1,2mA 150/200/250mV;
· wymiary 42x20x26mm;
· [bookmark: _Hlk131054255]do współpracy z Systemem Transmisji Wielokrotnej FOD-900.



4)   Obudowa UNST-2:
· urządzenie budowy przeciwwybuchowej,
· skrzynka montażowa;
· do współpracy z Systemem Transmisji Wielokrotnej FOD-900;
· stopień ochrony obudowy: co najmniej IP54,
· gniazda do zabudowy nadajników częstotliwości NKTM-U: 2 szt.,
· wpusty kablowe: 4 szt.

5) Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz zaliczanych do klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, musi spełniać wymagania właściwych rozporządzeń w tym zakresie, aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowania dla nowego wyrobu.

6) Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i spełniać wymogi określone w obowiązujących normach.

7) Nie dopuszcza się składania ofert urządzeń równoważnych w związku z posiadaniem przez
              Oddziały Polskiej Grupy Górniczej SA. systemów transmisji, wizualizacji i sterowania oraz
              systemów łączności – elementy określone w zadaniach jw. są częściami zamiennymi
       w stosowanych systemach i wymienione w dokumentacjach technicznych
                                                             

C. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – zał. nr. 1
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem Nr 3
4. Karta katalogowa produktu.
5. Deklaracja zgodności UE/WE.
6. Kopia certyfikatu badania typu UE/WE.( poz. 2)

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:
a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
b) Dokument gwarancji,
c) Świadectwo zgodności , ( jeżeli dotyczy )
d) Certyfikat badania typu UE/WE, (poz. 2)
e) Instrukcja obsługi lub DTR.

E. Wymagania dotyczące gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego

[bookmark: _GoBack]F. Inne: Temin dostawy : do 60 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
              Termin płatności : wg. załączonego oświadczenia
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Temat postępowania: Dostawa urządzeń nadawczych systemu transmisji wielokrotnej FOD-900 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast nr grupy 325-5
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