Polska Grupa Górnicza S.A.
Wyrób nr 39:	         NAGOLENNIK Z NASTOPNIKIEM

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Nagolennik przeznaczony jest do ochrony goleni i nastopia pracownika przed urazami mechanicznymi, iskrami i gorącymi rozpryskami metali w miejscach gdzie dopuszczone jest wykonywanie cięcia, spawania, zgrzewania lub lutowania metali na powierzchni kopalni. 
Nagolenniki muszą być wykonane ze skóry bydlęcej galanteryjnej. Muszą być ukształtowane do anatomicznego kształtu podudzia i nastopia w pozycji stojącej. Mają być wyposażone w trzy paski ściągające na wysokości podudzia, oraz jeden pasek ściągający na wysokości stopy. Paski muszą być zapinane na sprzączki rymarskie. Kształt nagolennika musi być nadany przez połączenie jego części szwami oraz metalowymi nitami zaciskowymi. Nagolennik powinien spełniać wymagania norm: PN-EN ISO 11611:2009.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.
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Wymagania: 
	
1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidulnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
2) wymagań odpowiednich norm (PN-EN ISO 11611:2009).
5. Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj skóry, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę (spośród żądanych przez Zamawiającego).
6. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną.* 
7. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
8. Instrukcja użytkowania.

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii
** dotyczy ŚOI III Kategorii
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