Załącznik nr 2


do Wniosku

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:
Dostawa śrub z nakrętkami do łączenia strzemion dwujarzmowych V-29, M 24 x 95 kl.10.9 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel – nr grupy materiałowej 288-1.
Śruby i nakrętki specjalne dla strzemion dwujarzmowych wykonane są zgodnie z odpowiednimi rysunkami wykonawczymi i winny spełniać poniższe wymagania:

1. Śruby, nakrętki specjalne dla strzemion dwujarzmowych: V-29: M24.
2. Rodzaj gwintu – zgodnie normą PN-ISO 965-1: 2001, PN-ISO 965-2:2001                          PN-ISO 965-3 2001.
3. Jakość wykonania zgrubna (C) zgodna z normą PN-EN ISO 4759-1:2004.
4. Klasa własności mechanicznych nakrętek – 10.9 wg PN-EN ISO 898-2:2012.  
Tytuł: „Własności mechaniczne części złącznych – Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym – Gwint zwykły”.
5. Klasa własności mechanicznych śrub – 10.9 wg PN-EN ISO 898-1:2009. 
Tytuł: „Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej. Część I: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności – Gwint zwykły i drobnozwojowy”.
6.  Każdy wyrób musi być oznakowany zgodnie z Certyfikatem i Dokumentacją 
 Techniczno - Ruchową producenta, znakiem producenta.
        7. 
 Materiał fabrycznie nowy, wolny od wad.
II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:
1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego 
i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - wg załącznika 
nr 2a.
2. Certyfikat wyrobu, wydany przez jednostkę certyfikującą, z której treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy: Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych 
z deklaracji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu, iż można stosować je 
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat upoważniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
3. Dokument zawierający, co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnianie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodny 
z uzyskanym certyfikatem.
4. Wyniki badań będące podstawą wydania certyfikatu i potwierdzające spełnienie wymagań norm wykonane przez niezależną od Wykonawcy jednostkę badawczą.
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej – wg załącznika nr 2b.
III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia,
przy każdej dostawie:

1. Dowód wydania materiału (WZ).
2. Świadectwo jakości.
3. Karta gwarancyjna.
IV. Wymagania dotyczące gwarancji: 
Min.12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.
V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów 
punktacji: BRAK

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

BRAK.
VII. Inne –Termin realizacji - 14 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.
Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

X
-
w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

(
-
w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
(
-
w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: …………(wymienić np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek 


Data
Imię i nazwisko, podpis
