Załącznik nr 2a
WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	L.p.
	Materiał
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wpisać odpowiednio TAK/NIE
lub wartość parametru)

	1
	PŁYTA Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO GR.6,0MM 2100X6000MM GĘSTOŚĆ POW.1,3KG/M2 PRZEZROCZYSTA 18DB
	- gęstość powierzchniowa: min. 1,3 kg/m2
- współczynnik przenikania ciepła „k”: max 3,5 W/m2K
- średnia izolacja akustyczna: min 18 dB
- przepuszczalność światła widzialnego: min 80%
- zakres pracy: od -300C do + 800C lub szerszy
- kolor: bezbarwna
- odporna na działanie promieniowania UV (w przypadku jeśli tylko 	jedna strona płyty jest odporna na promieniowanie UV – strona ta 	powinna być oznaczona)
- format dostarczanych arkuszy 2100x6000x6mm
	

	2
	WIADRO+MIOTŁA MOP WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
	- pojemność wiadra 8-14 litrów
- wiadro z uchwytem i koszem wyciskającym
- mop sznurkowy lub paskowy z kijem o długości 110-130cm (mop 	wkręcany na kij)
- zastosowane materiały powinny być trwałe, odporne na pęknięcia 	pod wpływem nacisku - szczególnie podczas wyciskania mopa w 	koszu wyciskającym
	

	3
	PLOMBA PLASTYKOWA DŁUGA LINKOWA PLS-077L UNIWERSAL M CZERWONA+NUMERACJA ŚREDNICA PRZEWLECZKI 2,3MM ZACIĄGANA RĘCZNIE DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 285MM OPAKOWANIE 100 SZT. 
lub równoważna
	- średnica przewleczki: 2,3mm ± 0,2mm
- zaciągana ręcznie (bez użycia dodatkowych narzędzi): TAK
- długość całkowita: minimum 285mm
- kolejna, niepowtarzalna 7-cyfrowa numeracja: TAK
- zastosowanie: transport samochodowy i kolejowy
- odporność na całoroczne warunki atmosferyczne: TAK
	



Karta katalogowa/zdjęcie / na wezwanie Zamawiającego
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(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy
