WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŽYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
A. Opis przedmiotu zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia są przewody nawojowe miedziane w pojedynczej izolacji o klasie temperaturowej 200.
1. DRUT NAWOJOWY DNE-180 średnica żyły 0,100 mm.
2. DRUT NAWOJOWY DNE-200=C200 GR1 średnica żyły 0,800 mm.
3. DRUT NAWOJOWY DNE-200=C200 GR1 średnica żyły 0,850 mm.
4. DRUT NAWOJOWY DNE-200=C200 GR1 średnica żyły 0,900 mm.
B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.
1. Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów  i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie przed miot zamówienia, który został wykonany wyłącznie z podzespołów, części i materiałów nowych czyli takich które nie były remontowane, regenerowane i używane.
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą PN-EN 60317 – „Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych”.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie rodzaju powłoki izolacyjnej oraz klasy temperatury, która nie może być niższa od określonej powyżej w opisie.
C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą. 
1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z załączonym wzorem.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załączonym wzorem.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy , średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy – zgodnie z załączonym wzorem.
4. Karta katalogowa wyrobu zawierająca dane producenta oraz parametry techniczno – użytkowe.
D. Dokumenty wymagane przy dostawie:
a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
b) Świadectwo jakości potwierdzające wykonanie zgodnie z normą PN-EN 60317. 
c) Dokument gwarancyjny. 
E. Wymagania dotyczące gwarancji:
Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego
F. Inne:
Termin realizacji zamówienia do 14 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.
G. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:
	-	w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
	-	w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
	-	w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: opakowania (wymienić np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, opakowania itp.)
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